**采购清单及参数要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 数量（台） | 技术参数要求 |
| 1 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 1.保证输出的稳定性；2.采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性；3.为机械性冲击治疗设备，频率15-60Hz四档可调；4.输出频率改变时，设备的冲击力恒定不变，保证治疗的深度和疗效；5.多种治疗头可供选择，依据临床需求结合治疗部位和强度进行选择；6.治疗深度可达20-60mm，表层和深层组织均可治疗；7.25℃室温下，设备连续工作温度不操过41℃；8.治疗手柄配备橡胶皮套，便于抓握；9.电源输出线与主机连接牢固可靠，最大承受拉力不小于5kg。10.设备重量约为2.5kg，整体重心于机头部位，便于操作；11.尺寸：25.5\*5\*14cm左右；12.材质：高质量不锈钢和钛合金；13.治疗头尺寸：约35mm。 |
| 2 | 无线神经肌肉刺激仪 | 1 | 1.保证输出的稳定性；2.全彩色高清LCD显示屏；3.显示实施训练进程、可视化训练指导、可设定个性化训练目标；4.内置程序数量40个;5.功能包括：增肌塑形、按摩/回复、疼痛管理、伤后康复；6.电刺激频率：1-150Hz可调，步进1Hz；7.电刺激强度：1-999级，1000档可调；8.电刺激通道数：4个;9.肌肉智能：包括MI-AutoRange技术 、MI-Tens技术、MI-Action技术;10.可结合主动训练;11.欧盟CE安全认证、美国FDA认证、EMC电磁兼容性认证;12.电池类型：内置保护电路可充电锂电池;13.电池续航时间不少于10小时;14.保修不少于3年;15.包装及设备重约2KG。 |